RF Combiner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 다수의 TV MODULATOR의 RF 신호를 결합하여 하나의 단자로 출력하는 RF신호 결합기이어야 한다. 광대역의 주파수 특성을 가지고 있어야하며, 삽입 손실 및 입력 채널간의 간섭이 적어 고품질의 화질을 제공하는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 8CH

- 사용 주파수                         : 5㎒ ~ 1㎓

- 삽입 손실                           : 16㏈ 이하

- 단자 간 결합 손실                   : 20㏈ 이하

- 임피던스                            : 75Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.