Remote Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 리모트 앰프와 연동하여 사용하는 장비로써 4대의 리모트 앰프를 수용하여야 한다.

2) 기기특성

- 채널                                : 4CH

- 입력 레벨                           : 0㏈/600Ω Balanced

- 출력 레벨                           : 0㏈/600Ω Balanced

- 주파수 특성                         : 100㎐ ~ 15㎑

- 신호 대 잡음비                      : 85㏈ 이상

- 전 고조파 의율                      : 0.3% 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.