Remote Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 메인믹서에 연동되는 서브믹서이어야 한다. 리모트 앰프를 연동하여 데이터와 오디오 신호를 수신하여 믹싱한 후 메인 오디오믹서로 전달하는 중간 믹싱 장치이어야 한다. 최대 사용 가능한 채널수는 입력 8채널이며 증설이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 채널 입력                           : 8CH

- 채널 출력                           : 4CH

- 출력 레벨                           : 0㏈ / 600Ω BAL

- 주파수 특성                         : 100㎐ ~ 15㎑(-3㏈)

- 신호 대 잡음비                      : 85㏈ 이상

- 전고조파 의율                       : 0.3% 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.