Full Range Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8인치 액티브 스피커로써 Class D 앰프가 내장되어 있어 무게가 경량화 되어야 하며, 설치환경에 따라 지향성을 조정할 수 있게 혼이 회전 가능하여야 한다. MDF 재질로써 선명한 소리를 구현할 수 있어야 한다. 초경량 보이스 코일 및 독자적 냉각 시스템을 적용하여야 한다. 간편한 4개의 DSP 프리셋이 있어 현장에 적합한 음향 프로그램을 손쉽게 구성할 수 있어야 한다. Dante Network Ultimo가 적용되어 있어서 무손실, 무압축으로 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 60㎐ ~ 18㎑

- 정격 입력                           : 250W

- 최대 음압 레벨                      : 124㏈

- 지향성                              : 90° x 60°

- 캐비넷 재질                         : MDF

- 외형규격(W x H x D)                : 275 x 475 x 280 ㎜

- 무게                                : 13㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.