Portable Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 컴팩트한 12“ 소형 2Way Full Range Passive Speaker System이어야 하고, Peak 1,000W 입력을 수용하는 압축 페라이트 마그네트 드라이버를 적용해야 한다. 폴 스피커 스탠드를 이용한 간편한 설치와 높이 조정이 가능해야 하고, 이동에 편리한 손잡이와 바퀴가 장착되어 있는 포터블 구조여야 한다. 플라잉 홀 장착으로 다양한 공간에서도 플라잉 시스템을 구축할 수있어야 하며, 간편한 사운드 세팅을 위한 Digital Signal Processor의 기본 프리셋 모드를 제공하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답                         : 68㎐ ~ 18㎑

- 주파수 재생 범위                    : 54㎐ ~ 20㎑

- 최대 SPL(1W/1M)                    : 126㏈

- LF 사양 / 임피던스                  : RMS 300W, 12“(300㎜) 풀레인지 우퍼 / 8Ω

- HF 사양 / 임피던스                 : RMS 50W, 1.5“ 티타늄 컴프레션 드라이버 / 8Ω

- 출력 방식                           : Passive 2Way

- 스피커 시스템 임피던스              : 8Ω

- 커버리지                            : 90° x 60°

- 정격 출력                           : 300W(RMS Power)

- 최대 출력                           : 1,000W(Peak Power)

- 입력 커넥터                         : 스피콘

- 출력 커넥터                         : 스피콘

- 그릴 / 후면 판넬                    : 스틸분체 / 폴리프로필렌

- 외형규격(W x H x D)                : 425 x 630 x 355 ㎜

- 무게                                : 19㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.