Line Array Sub Woofer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 콤팩트한 라인어레이 스피커로써 15“ LF 드라이버가 탭재되어야 하고, 13개의 볼트 포인트가 있어야 한다.

2) 기기특성

- 드라이버                            : 15“ LF Driver

- 주파수 특성                         : 44㎐ ~ 570㎐

- 정격 허용 입력(RMS)                 : 400W

- 감도                                : 97㏈

- 최대 음압                           : 129㏈

- 지향성                              : Omnidirectional

- 임피던스                            : 8Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 630 x 480 x 590 ㎜

- 무게                                : 40㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.