Wireless Antenna

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 적은 반사계수를 지니고 있어 고효율적이고 실내/외 설치가 용이하며, 방수를 위해 고무패드를 사용하여 빗물 침투를 방지할 수 있어야 한다. 내구성이 강한 부품들을 사용하여 제품 고장이 적으며, 수명이 길어 유지보수에 최적화되어 있어야 한다. 또한 별도의 전원공급장치 없이 수신기의 안테나 입력으로부터 9V전원을 공급받아 작동할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : 925㎒ ~ 937.5㎒

- 출력 임피던스                       : 50Ω

- 사용전원                            : DC 9V

- 외형규격(W x H x D)                : 104 x 139 x 129 ㎜

- 무게                                : 0.3㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.