Wireless Pin Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900㎒의 신호로 변조하여 무선 송출기기로써 최대 46채널을 사용할 수 있는 밸트 타입이어야 한다. 고효율의 전류 소비 구조로 장시간 마이크 사용이 가능하여야 하며, 고성능의 내장 안테나 구조로 안테나 파손의 염려가 없어야 한다. 또한 Low 배터리 상태가 되면 LCD 창을 통해 배터리 교체시기를 확인 할 수 있어야 한다. True Diversity 수신기로 독립적인 두 개의 수긴기가 한 케이스에 들어있어 사각지대에서도 높은 수신 안정성 보장되며 두개의 비 가청 주파수로 코드화된 이중의 톤 코드로 이루어져 외부기기 등 전자파 간섭에 의한 오작동 방지할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : UHF 925㎒ ~ 937.5㎒

- 주파수 응답도                       : 35㎐ ~ 17㎑

- RF 출력                             : 10㎽

- 발진 방식                           : PLL Synthesized

- 톤 주파수                           : Dual tone code 방식 <특허>

- 채널 수                             : 1그룹 10채널, 2그룹 31채널,

3그룹 62채널, 4그룹 89채널

- 사용전원                            : 3V (1.5V size 알카라인 건전지 x 2EA)

- 외형규격(W x H x D)                : 65 x 133 x 23.5㎜

- 무게                                : 85g (건전지 제외)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.