Wireless Antenna Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 UHF ANTENNA DISTRIBUTION 시스템으로써 한 쌍의 신호를 분리하여 리시버로 신호를 보내줄 수 있어야 하며, RF신호를 보정하여 여러개의 출력단자로 신호를 손실 없이 보낼 수 있는 것이어야 한다. 또한 외부 안테나를 연결하여 최대 Diversity 수신기 4Set 또는 Mono 수신기 8Set까지 확장 가능하며, UHF 대역의 무선 마이크 시스템을 위한 외부 확장 안테나 및 RF 증폭기 등과 함께 사용 가능하고, SAW Filter를 이용하여 Spurious Interference의 영향을 최소화 하여야 한다. LNA 설계방식으로 매우 낮은 Inter-Modulation Distortion을 가져야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : 925 ~ 937.5㎒

- 사용 형태                           : 2대 이상 리시버 설치시 사용

- 사용전원                            : DC 12V

- 외형규격(W x H x D)                : 483 x 45 x 195㎜

- 무게                                : 2.1㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.