Wireless Receiver

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900㎒ 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여 주며, 최대 5~10채널을 동시에 사용할 수 있는 기기이어야 한다. 다이버시티 방식을 사용하여 수신 지향성이 넓어야 하며, 기기 전면 LED로 신호의 레벨을 확인할 수 있어야 한다. True Diversity 수신기로 독립적인 두 개의 수신기가 한 케이스에 들어있어 사각지대에서도 높은 수신 안정성 보장되며 두 개의 비 가청 주파수로 코드화된 이중 톤 코드로 이루어져 외부기기 등 전자파 간섭에 의한 오작동 방지해준다.

2) 기기특성

- 수신 주파수                         : UHF 925㎒ ~ 937.5㎒

- 주파수 응답도                       : 35㎐ ~ 17㎑

- 신호 대 잡음비                      : 110㏈

- 발진 방식                           : PLL Synthesized

- 톤 주파수                           : Dual tone code 방식 <특허>

- 전 고조파 의율(T.H.D)                : 0.1% 이하

- 수신 감도                           : -100㏈m

- 채널 수                             : 1그룹 10채널, 2그룹 31채널,

3그룹 62채널, 4그룹 89채널

- 동작온도                            : -10~+50℃

- 사용전원                            : DC12V / 1.2A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 227㎜

- 무게                                : 2.7㎏ (건전지 제외)

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.