Ceiling Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 방사형 실링 스피커로써 하이-로우 임피던스 선택이 가능하며, 개별 4각 방사 드라이버를 통해 균일한 청음 특성을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 최대 입력                           : 140W

- 정격 출력                           : 80W

- 입력 감도(1W/1m)                   : 94㏈

- 최대 음압                           : 108㏈

- 임피던스                            : 4Ω / 250Ω / 500Ω

- 기본 커버리지                       : 120도 (높이 2.7m 기준 10m x 10m)

- 재질                                : ABS 블랙

- 외형규격(W x H x D)                : 346 x 124 x 346㎜

- 무게                                : 3.7㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.