Audio Mixer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 여러 입력소스를 받아서 하나의 혼합된 레벨을 보정하는 장비로 저잡음, 고안정의 높은 신호 대 잡음비를 갖도록 설계되어야 한다. 사이즈가 콤팩트하며, 콘덴서 마이크를 사용할 수 있는 48V 팬텀 파워를 갖추고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : 16CH

- 출력 채널                           : 6CH

- DSP                                : 내장

- 전 고조파 의율(1㎑)                  : 0.1% 이하

- 주파수 특성                         : 20㎐ ~ 20㎑

- 신호 대 잡음비                      : 127㏈ / 95㏈(OUT)

- 외형규격(W x H x D)                : 420 x 90 x 436㎜

- 무게                                : 5.36㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.