Multi Digital Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 학교 및 다원화를 필요로 하는 곳에 최적화된 착탈식 모듈형 멀티채널 앰프로써 4개의 100W CLASS D 앰프로 구성되어 있으며 시스템의 부피를 경제적으로 줄일 수 있고 모듈 착탈이 가능하며 최대 8채널까지 확장이 가능하여야 하며, 모듈별 개별 음량조정 밸런스 입력, 입력신호 상태표시 LED 기능이 가능하여야 하고, 개별 모듈 CLASS D 앰프 및 SMPS 전원설계를 통한 저소비 저발열 설게와 과부하, DC 검출, 과열, 스피커 단락 등에 대한 보호회로가 내장되어야 한다.

2) 기기특성

- 모듈 정격 출력                      : 100W x 4CH

- 최대 모듈당 출력전압                : 100V(100Ω)

- S/N Ratio(A-WTD)                   : 85㏈ 이상

- 소비전력                            : 채널 당 최대 200W

- 사용전원                            : AC 220V / DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350 ㎜

- 무게                                : 6.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.