Main Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 회의용 마이크 컨트롤러로써 7개의 회의모드 프리셋 지원이 가능하여야 한다. 원격 화상회의 제어 전화 발신 지원을 위한 TELEPHONE COUPLER 입출력이 가능하여야 하며, 자동 뮤트 기능, 스케일 자동 조정기능, 노이즈 발생 방지전원을 채택하여야 한다. 또한 키 조작만으로 발언자 수를 지정과 제어가 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 100㎐ ~ 17,000㎐

- 입력 임피던스                       : 50㏀(LINE)

- 출력 임피던스                       : 200Ω(REC, LINE), 300Ω(BALANE),

400Ω(UNBALANCE)

- S/N비                               : ≥100㏈

- THD                                : ≤1%

- 사용 전원                           : AC 220V / 60㎐

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350 ㎜

- 무게                                : 4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.