Main Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 2.4㎓ 무선 회의용 마이크 컨트롤러로써, 무선 신호에 음향신호와 데이터 처리 신호를 함께 전송할 수 있다. 따라서 복잡한 선로가 필요 없으며 제품에 할당된 ID에 맞춰 사용하도록 설계되어 있어야 한다. 총 255개의 체어맨, 딜리게이트 사용 지원이 가능하며 간접 주파수 자동 변경 회피 기술이 적용되어 있어야 한다. FIFO, 발언제한, 체어맨 사용, 발언시간 제한 등 5개의 모드가 적용되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 50㎐ ~ 18,000㎐

- 감도                                : -105㏈m

- THD                                : 0.1% 이하

- S/N비                               : -90㏈ 이상

- 사용 전원                           : DC 12V ~ DC 17V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350 ㎜

- 무게                                : 4.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.