Multi Digital Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 200W x 3CH 하이 임피던스 출력 디지털 앰프로 구성되어 있으며, 2U 랙 사이즈에 모듈 타입으로 장착 할 수 있어 시스템의 부피를 경제적으로 줄일 수 있다. 모듈별 개별 음량 조정 밸런스 입력, 입력신호 상태표시 LED 기능이 가능하여야 하고, 개별 모듈 CLASS D 앰프 및 SMPS 전원설계를 통한 저소비 저발열 설계와 과부하, DC 검출, 과열, 스피커 단락 등에 대한 보호회로가 내장되어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력 / 채널                     : 200W x 3CH

- 동작 표시등                         : AC전원 / DC전원 / 시그널 / 프로텍트

- 음량 조정                           : 개별 채널 음량 조정 볼륨

- 앰프 증폭 방식                      : Full Digital D-Class High Impedance Output

- 전원 방식                           : Full Digital PWM S.M.P.S

(DC/DC 컨버터 제어방식)

- 입, 출력 콘넥터               입력   : Euro Block 3 Pin (Balance)

출력  : Euro Block 3 Pin (Hot/Com)

- T.H.D                               : 모듈 별 100V 정격 부하 시 0.5% 이하

- S/N                                 : 모듈 별 100V 정격 부하 시 ≥100㏈

- 주파수 특성                         : 20㎐ ~ 18㎑ (±3㏈이하)

- H.P.F SW                            : 400㎐ Cut Off

- 소비전력                            : 825W

- 사용전원                            : AC 220V/60㎐, DC 24V (AC PRIORITY)

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350 ㎜

- 무게                                : 8.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.