Hidden Mixer Powered Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 2Way Active Full Range Speaker로써 LF 350W, HF 50W 개별 D Class 앰프가 적용되어 있어야 하며, 4개의 마이크/라인 입력, 음향조정 DSP, Line 출력 단자, 전기능 LCD 표시창을 통해 확인할 수 있어야 하며 단테 Ultimo 4채널 오디오 네트워크 음향 입력 출력을 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- Dante                               : ULTIMO 4CH Dante Ethernet

- 주파수 응답특성                     : 56㎐ ~ 19㎑

- 정격 허용 출력(RMS)                 : 400W

- 최대 허용 출력                      : 1600W

- 최대 음압                           : 132㏈

- 지향성                              : 90° x 60°

- 캐비넷 재질                         : Russian birch wooden cabinet

- 외형규격(W x H x D)                : 460 x 785 x 420㎜

- 무게                                : 34㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.