Sensor BGM Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 PA, BGM용도의 완벽한 주파수를 재생하고 전 대역 스피커 유니트 매칭 트랜스를 장착하며, Power AMP의 전기적 신호를 받아 가청주파수 대역의 음성 신호로 재생하여 주는 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 6W / 8Ω

- 신호 대 잡음비                      : 95㏈ 이상

- 저장 매체                           : SD/MMC CARD(2GB~32GB) FAT,

FAT32 포맷 지원

- 오디오 포맷                         : MP3 파일

- 구동 방식                           : PIR센터(인체 감지 적외선 센서),

접점방식, 외부신호 감지방식

- 사용전원                            : DC 12V / 1.5A

- 외형규격(W x H x D)                : 300 x 300 x 120 ㎜

- 무게                                : 1.9㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.