Microphone

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 하이퍼 카디오이드 지향 특성을 지닌 다이나믹 마이크로폰으로 부드럽고 선명한 주파수 특성을 가져야 하며, 여러 혼음 상황에서 음성을 정확히 전달할 수 있어야 한다. 또한 사용하지 않을 경우 스위치를 이용하여 ON/OFF시킬 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 타입                                : Dynamic Moving Coil / Neodyum Unit

- 폴라 패턴                           : Hyper Cardioid

- 주파수 특성                         : 70㎐ ~ 17㎑

- 감도                                : -51㏈V (2.43㎷)

- 임피던스                            : 650Ω

- 외형규격(∅ x L)                     : 51 x 180㎜

- 무게                                : 300g

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.