Power Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 저잡음 고출력 회로를 채택 95㏈이상의 신호 대 잡음비와 260W RMS 정격 출력시 의율 1%이하의 성능을 발휘할 수 있어야 한다. 또한 INPUT MODULE을 장착하여 High Pass Filter, Low Pass Filter를 필요에 따라 스위치로 조작할 수 있는 것이어야 하고, 이를 통해 고역이나 저역 부분의 잡음유입을 제거할 수 있는 것이어야 한다. 또한 입력신호의 크기를 Main Control computer에서 제어가 가능하고 개별, 그룹조절이 가능한 것이어야 한다. 앰프의 각종 기능의 정상 작동 여부를 중앙 CPU에 자동으로 통보해 줄 수 있고, 통신은 RS-232포트를 이용하고 9,600bps속도로 통신할 수 있는 것이어야  한다.

2) 기기특성

- 정격출력(의율1%)                    : 260W x 1CH

- 신호 대 잡음비                      : 95㏈ 이상

- 소비전력                            : 700W x 1CH당

- 사용전원                            : AC 220V, DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 133 x 350㎜

- 무게                                : 14㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.