Power Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 방송 시스템에 필요한 전원을 공급하는 장비로서 AC전원이 차단된 비상상황시 연결된 배터리를 통하여 비상방송에 필요한 DC전원을 공급하고, 전원 OFF상태에서 AC전원과 DC전원 출력을 가지고 있으며, ON상태에서 AC전원은 GROUP 1, 2로 나뉘어 순차로 전원을 공급하여 순간적인 전류 부족을 예방하여야 한다. 또한 배터리 충전회로를 통하여 항시 충전상태를 유지하여 비상시 배터리 전원을 신속히 사용할 수 있어야 하며, 접점 및 데이터 통신으로 메인 전원을 ON/OFF할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 교류전원 출력            SWITCHED : GROUP1 (1KW x 4OUT)

SWITCHED : GROUP2 (1KW x 4OUT)

UNSWITCH : 1KW x 2OUT

- 시스템 통신                         : RS-232C IN/OUT

- 직류전원 출력                       : DC24V / 15A (Peak 20A)

- 추가기능                            : Battery Charger 기능 내장

- 사용전원                            : AC220V / 60㎐, DC24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 135 x 350㎜

- 무게                                : 5.6㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.