Monitor Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 최대 10채널의 앰프 동작 상태를 모니터링하는 장비로서 출력 상태를 전면 LED레벨미터를 통하여 시각적으로 확인할 수 있어야 하고, 모니터 스피커를 통하여 청각적으로 확인할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 모니터 스피커 출력                  : 2W

- LED 모니터 출력                     : 10개 동시

- 모니터 입력                         : 10회로, 100V

- 사용전원                            : DC24V / 1A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350㎜

- 무게                                : 4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.