Pre Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 프리앰프이며, Link기능 In/Output 전 채널 구성이 되어있어야 한다. 채널은 10in 2out으로 구성되며, 외부잡음을 제거할 수 있는 고성능 전자 밸런스 회로를 채택한 것이어야 한다. 입력채널1, 2에 PRIORITY기능을 적용하여 방송 우선순위를 부여할 수 있으며, ±12V 양전원 적용으로 다이나믹 레인지가 넓어야 한다. POWER DELAY 적용으로 전원 투입 시 쇼크노이즈 방지와 LED창을 적용하여 출력 감시가 용이하여야 한다.

2) 기기특성

- 입력채널                            : 10CH (MIC/LINE)

- 출력채널                            : 2CH

- 입력감도                            : (MIC) –50㏈u, (LINE) -20㏈u

- 주파수 특성(±3㏈)                   : 20㎐ ~ 20㎑

- 신호 대 잡음비                      : 70㏈ 이상

- 고조파 왜곡 (1㎑)                    : 0.02% 이하

- 출력 레벨                    Master : 0㏈m, 600Ω/Balanced

REC : -5㏈m, 10㏀

- E.Q                                 : 2Band(100㎐, 10㎑)

- 소비전력                            : 7W

- 사용전원                            : AC220V/60㎐, DC24V/0.5A 이하

- 외형규격(W x H x D)	: 482 x 88 x 350㎜

- 무게                                : 4.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.