Remote Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA Controller와 연동하여 리모트 방송을 하기 위한 리모트 컨트롤 앰프로 내장된 디지털 오디오 믹서로써 10.1인치 터치식 GUI화면을 윈도우 기반으로 운영하는 시스템으로 자체 PC의 유선 및 무선 인터넷 연결로 많은 활용도가 있으며, 각종 자료를 음성으로 바로 출력할 수 있어야 한다. 또한 USB지원으로 키보드 및 마우스를 이용하여 편리하게 제어가 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : MIC(1), Line XLR(1),

Chime(1), AUX RCA(1)

- 출력 채널                           : Line XLR(1), REMOTE(1)

- 내부기능                            : 인터넷 방송 지원, 매크로 저장 활용,

HDMI 모니터 출력

- 통신제어방식                        : RS-422

- 시스템 제어 운영                    : 10.1“ 터치 LCD GUI

- USB 지원 PORT                     : 2 Port

- Internet 접속 방식                   : LAN, WiFi

- 소비 전력                           : 25W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 310 x 105 x 190 ㎜

- 무게                                : 2.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.