Remote Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System 전용 리모트 앰프로써 원격 방송이 가능해야 한다. 또한 방송 전, 후 차임으로 방송 예고 및 종료를 할 수 있으며 라인레벨의 외부 신호(C.D.P등)를 AUX입력을 통한 방송이 가능하며 마이크, 차임, AUX의 개별 볼륨 조절 또한 가능해야 한다. 각종 동작 상태를 FND, LED Indicator로 확인 가능하여야 한다. 또한 4개의 리모트를 동시에 사용 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                   MIC    : -50㏈m / 600Ω

AUX    : -10㏈M / 10㏀

- 출력 채널                           : 0㏈ / 600Ω BAL

- 내부 기능                           : Chime, Mic, Aux

- 통신 제어 방식                      : RS-422

- 소비 전력                           : 10W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 201 x 212 x 68 ㎜

- 무게                                : 1.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.