Remote Amp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System 전용 리모트 앰프로써 전면 10.1inch 터치 스크린을 내장하여 사용이 편리하고 원거리의 메인 장비 제어 및 리모트 앰프 동작이 가능해야 한다. DANTE NETWORK 및 SFP 광 2포트가 내장되어 있고, 아날로그 오디오 입력 AUX / LINE 각 1채널, 아날로그 오디오 출력 1채널 개별 볼륨 조절을 할 수 있어야 한다. USB지원으로 키보드 및 마우스를 이용하여 편리하게 제어가 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : MIC(1), Line XLR(1),

Chime(1), AUX RCA(1), Dante(4)

- 출력 채널                           : Line XLR(1), Dante(4)

- 내부기능                            : 인터넷 방송 지원, 매크로 저장 활용,

HDMI 모니터 출력

- 통신제어방식                        : Dante

- 시스템 제어 운영                    : 10.1“ 터치 LCD GUI

- USB 지원 PORT                     : 2 Port

- Internet 접속 방식                   : LAN, WiFi

- 소비 전력                           : 25W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 310 x 105 x 190 ㎜

- 무게                                : 2.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.