Speaker Selector

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 매트릭스 또는 디지털 PA 컨트롤러를 통하여 릴레이 그룹을 직접적으로 컨트롤할 수 있어야 한다. 채널의 제어는 개별 및 전체 스위치가 있어 회선을 동작 시킬 수 있어야 하고, 스위치마다 표시 램프가 있어 선택한 회선 식별이 용이해야 한다.

2) 기기특성

- 제어 회선                           : 16CH

- 앰프 입력 채널                      : 2CH

- 입력 레벨                           : 100V

- 사용전원                            : DC 24V / 300㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 378 ㎜

- 무게                                : 3.2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.