Terminal Board

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 릴레이 그룹과 스피커간의 회선을 연결하는 장비로써 랙 캐비넷 내에서 종말 처리하는 기능을 가지며 인입되는 스피커 회선, 리모트 앰프 회선, 로컬 앰프 셀렉터 회선 등이 랙 캐비넷에 장착된 기기에 연결하기 위한 중간 단자함으로 연결이 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 입력 단자                           : 모렉스 16핀 일반 방송 입력,

18핀 비상상송 입력

- 출력 단자                           : 48핀(24핀 2개 배역) 10㎜ 스크류 터미널

- 입력 케이블 입력                    : 채널 1~16 일반 방송, 채널 1~ 16 EM 방송

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350㎜

- 무게                                : 2.2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.