MICROPHONE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 카디오이드 지향특성을 갖고 있는 다이나믹 마이크로폰으로, 맑고 투명하면서도 부드러운 음성재생을 구현한다. 연설이나 회의석상에서 발언자의 음성을 명확하게 재현하는 제품이어야 한다. 마이크를 사용하지 않을 경우 스위치를 이용하여 ON/OFF 시킬 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 타입	: Dynamic Mic

- 주파수 특성	: 70㎐ ~ 17㎑

- 지향성	: Hyper Cadioid

- 감도	: 2.0㎷

- 임피던스	: 400Ω

- 폭	: 180㎜

- 중량	: 275g

- 옵션/기타	: On-Off 스위치 내장

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.