SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 스피커는 실내 Fashion Speaker로서, 다양한 설치가 가능하여 공간 활용에 더욱 강한 패션스피커이다. 기본 브라켓과 함께 벽에 설치가 용이하며, 전용 브라켓(옵션)을 통해 여러 개를 묶어 다양한 설치가 가능한 것이어야 한다. 레스토랑, 상가, 호텔로비 등 같은 곳에 설치가 가능한 기기이어야 한다

2)기기특성

- Power Taps	: 2.5/5/10/20W/8ohms

- Line Voltage	: 100V

- 감도 (1M/1W)	: 88dB

- 주파수 특성	: 160Hz ~ 20kHz

- 재질	: ABS

- 중량	: 1.4Kg

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 230 x 175 x 310

** FS-20T 또는 동등 이상품 이어야 한다.