PC JACK PLAYT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□     1) 기    능

본 기기는 컴퓨터와 프로젝터를 연결하여 컴퓨터를 통한 프리젠테이션 또는 영상 조정을 위한 데이터 콘넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기 위한 CONNECTION 박스며  내부에는 별도의 금속판에 데이터전용의 잭을 설치할 수 있도록 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 재질	: STEEL

- 종류	: DATA 잭

- 커넥터	: D-SUB

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 130 x 160 x 10

** KAJP-1 또는 동등 이상품 이어야 한다.