통신케이블어셈블리

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 HDMI 장비를 연결시켜 주는 영상장비 연결용 케이블로 3중 차폐쉴드 처리가 되어있어야 한다.

2) 기기특성

- 길이	: L-10m

- 커넥터	: HDMI

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.