PROJECTOR BRACKET

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 프로젝터 브래킷으로 프로젝터를 벽, 천정 등의 원하는 위치에 장치할 때 사용 되는 것이다.

2) 기기특성

- 재질	: STEEL

- 마감 거리	; 1m

- 허용 하중	: 150kg

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 300 x 200 x 1,000

- 무게	: 10kg

** KPH-2 또는 동등 이상품 이어야 한다.