MICROPHONE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

각종회의실, 학교, 공공건물 내 강당, 등에서 다양하게 사용할 수 있는 연설용 단일 지향 구즈넥 마이크로 음성을 안정적이면서 밝고 명료하게 재생하며, 2개의 구부리기 쉬운 포인트가 있어 사용자가 원하는 형태, 방향으로 향할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 100㎐ ~ 17㎑

- 폴라 패턴	: 단일 지향성

- 감도	: -46㏈

- 사용 전압	: 12 - 48V

- 임피던스	: 200Ω

- 커넥터	: 3pin XLR

- 외형 규격	: 545㎜

- 중량	: 200g

** KRE90P 또는 동등 이상품 이어야 한다.