DYNAMIC MICROPHONE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 단일지향 특성을 지닌 다이나믹 마이크로폰으로, 보다 섬세하면서도 풍부한 음질을 재현한 제품으로, 학교나 교육시설의 각종 강의, 연설 등 스피치, 악기 수음 용도에 적합한 제품이어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 70㎐- 16㎑

- 폴라 패턴	: 단일지향성

- 감도	: -52㏈

- 임피던스	: 400Ω

- 커넥터	: 3pin XLR

- 외형 규격	: 165㎜

- 중량	: 265g

** KSM58 또는 동등 이상품 이어야 한다.