GOOSENECK MIC STAND

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 구즈넥 마이크로폰 스탠드이다. 일반적인 제품과는 달리 스위치 작동 시 발생하는 팝 노이즈를 제거시켰으며, 사용자의 작동여부를 표시하는 LED 표시등이 장착되어 있다.

2) 기기특성

- 재질	: 아연

- 입/출력 커넥터	: XLR

- 스위치	: 팝노이즈 제거 ON/OFF

- 사용자 표시등	: 적색 LED LAMP 장착

- 무게	: 940g

** KST30S 또는 동등 이상품 이어야 한다.