DIGITAL AMP SPEAKER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 풀 레인지 스피커로 8인치 우퍼와 3인치 트위터 를 이용한 2Way방식 다양한 종류의 무선 마이크 선택이 가능해야 하고, 음성 우선 기능이 있어야 한다. 유선 마이크 1개와 무선 마이크 2개를 동시에 최대 3개 까지 사용 가능해야하고, AUX 외부입력 단자로 외부 반주기, CD Player, MP3 Player 등의 다양한 오디오 기기 연결이 가능하여야한다. 또한 충전식 배터리가 기본적으로 내장되어 있어야 하며  LED를 통해 배터리 상태를 육안으로 확인하고 배터리 잔량체크가  가능해야한다. 또한 비상시 자동차 배터리를 외부 연결사용 가능하다

2) 기기특성

- 스피커	: 2-Way Full Range Speaker

8” Woofer / 3” Tweeter

- 최대 출력	: 100W (8Ω)

- AUX입출력	: RCA IN/OUT

- 사용 전원	: 19V/6A Adapter

- 외형 규격 (W x H x D) ㎜	: 265 x 282 x 396

- 중량	: 14kg

** KWA-2102B 또는 동등 이상품 이어야 한다.