결선보드유니트

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 결선보드유닛으로 전동설비와 컨트롤 유닛 연결하여 각각의 장비를 결선하기 위한 여러개의 콘넥터 구조를 갖춘 터미널 블록 장비로써 RACK 시스템에 설치하여 4개의 채널까지 편리하게 조작할 수 있는 장비이다.

2) 기기특성

- 입력 단자 수	: 4개

- 출력 단자 수	: 4개

- 사용 Relay	: AC220V / 30AH

- 접점 Relay용량	: 30AH x 2EA

- 과부하차단 Fuse	: 30AH x 1EA

- 소비 전력	: 650W

- 사용전원	: AC 220V / 60㎐

- 외형규격(W X H X D)㎜	: 483 x 88x 350

- 중량	: 5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.