MIC STAND

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 접이식 트라이포트 붐 마이크 스탠드로서, 다이캐스트 구조이어야 한다. 초경량으로 이동이 쉬워야 한다. 중단 높이 조절 핸들, 하단 베이스 부분의 고정볼트 가 신형이며 하단 삼발이 각도 조절부분이 견고하다

2) 기기특성

- 유형	: BOOM 타입, 다이캐스트 구조

- 높이	: 1.7m

- 받침대 재질	: METAL

** MS218T 또는 동등 이상품 이어야 한다.