CONTROL SWITCH MODULE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 DP2000 모듈 옵션으로 입력 채널의 조정 상태나 각종 기능의 조정 상태 등을 기억시켜 두었다가 원터치로 간편하게 그 상태를 만들 수 있는 기기로써 여러 개의 Zone Selection 기능으로도 활용할 수 있어야 하며 특별한 세팅 상태를 메모리 하여 사용하는 기능이다.

2) 기기특성

- 스위치	: 5회로

- Display	: LED

- 사용 전원	: DC24V

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 30 x 90 x 155

** SW205 이어야 한다.