WIRELESS RECEIVER MODULE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 2개의 2.4GHz 무선 수신모듈이 장착되어 있어 무선 마이크에서 보내온 2.4GHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여 주며, 각 그룹 최대 2채널을 동시에 사용할 수 있어야 한다. 따라서 무선마이크를 동시에 최대 4대를 사용할 수 있어야 하며, 당사 포터블 앰프의 선택 모듈로 적용이 가능한 제품이어야 한다. 본 수신기와 사용 가능한 무선마이크는 KDM24H(핸드 타입), KDM24B(벨트펙 타입)이며, 최대 2개까지 사용 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 주파수대역	: 2.4㎓

- 송신주파수	: 2.424~2.478㎓

- 송신출력	: 10㎽

- 주파수반응	: 20~21000㎐

- 무선수신모듈	: 2ch

- 무선입력모듈	: 2ch

- 수신주파수	: 2.424~2.478㎓

- 출력레벨	: 4㏈

- 사용거리	: 30m

- 사용전압	: DC9V

- 옵션/기타	: (부품), 종류: 무선수신모듈

** WRM24 또는 동등 이상품 이어야 한다.