Monitor Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8“ 2-Way Full Range Passive Monitor Speaker로써 모니터 전용 단일 지향축 Coaxial 유닛을 적용하여 완벽한 무대 공간 음향을 연출할 수 있어야 하며, 최고급 러시아산 자작나무 13-PLY 재질로 따뜻하고 풍성한 소리를 구현할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 60㎐ ~ 20㎑

- 정격 입력                           : 250W

- 최대 음압 레벨                      : 124㏈

- 임피던스                            : 8Ω

- 지향성                              : 90° x 90°

- 캐비넷 재질                         : Russian birch wooden cabinet

- 네트워크                            : Passive

- 외형규격(W x H x D)                : 360 x 250 x 350㎜

- 무게                                : 11㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.