Chairman Unit

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 의장용 회의용 마이크로써 2.4㎓ 대역 주파수에 디지털화된 음향신호와 제어신호를 같이 전송할 수 있어야 하며, 발언 시 유니트 부분의 램프가 점등되어야 한다. 또한 딜리게이트 유닛을 제어할 수 있는 스위치로 딜리게이트 유닛의 발언을 제어할 수 있어야 한다. 또한 자동으로 간섭 주파수를 감지하여 해당 간섭 주파수를 회피하는 기술이 내장되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 폴라 패턴                           : 단일 지향성

- 주파수 특성                         : 50㎐ ~ 18,000㎐

- 감도                                : -38㏈

- 마이크 길이                         : 440㎜

- 외형규격(W x H x D)                : 190 x 35 x 125 ㎜

- 무게                                : 0.9㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.