Event Player

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 이벤트플레이어로써 SD CARD, USB 재생을 지원하고 MP3 포맷을 재생할 수 있어야 한다. 또 PC를 통한 제어 및 모니터링이 가능해야 하며 RECORD 기능이 지원되어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 20㎐ ~ 20㎑

- 메모리                              : Micro SD card / USB

- 음원 재생 파일                      : MP3

- Sampling                           : 44.1㎑

- CPU                                : ARM Core Processor

- 통신방식/속도                       : RS-232 / 9,600bps

- 사용전원                            : DC 24V / 0.5A 이하

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350㎜

- 무게                                : 3.6㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.