Microphone

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 카디오이드 지향 특성을 지닌 콘덴서 구즈넥 마이크로폰으로 안정적이면서 밝고 명료하게 재생하며, 2개의 구부리기 쉬운 포인트가 있어 사용자가 원하는 형태와 방향으로 향할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 타입                                : Condenser

- 폴라 패턴                           : Cardioid

- 주파수 특성                         : 80㎐ ~ 17㎑

- 감도                                : -35㏈V (24.8㎷)

- 임피던스                            : 150Ω

- 커넥터                              : 3pin XLR

- 팬텀파워                            : DC 12V ~ 48V

- 외형규격 (W x H x D)               : 115 x 445 x 150㎜

- 무게                                : 1.097㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.