Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커를 플라잉으로 설치 시 천정 보강이 힘들 때 벽부에 보강하여 스피커를 설치할 수 있도록 해야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : STEEL

- 용도                                : 제작용 브래킷

- 허용 하중                           : 1,500㎏

- 외형규격(W x H x D)                : 615 x 1000 x 1000 ㎜

- 무게                                : 20㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.