Blank Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛의 전면 공백을 채워주기 위한 판넬로서 랙에 탑재된 장비와 전기적인 간섭이나 발열 방지를 위하여 간격을 형성할 수 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : 스틸

- 사이즈                              : 2H

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 11㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.