Mic Jack Box

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 회의용 마이크 박스이며 내부에는 별도의 금속판에 마이크 전용의 8pin 잭을 설치할 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 박스커버형

- 커넥터                              : XLRF

- 재크수                              : 1

- 외형규격(W x H x D)                : 160 x 130 x 129㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.