Subwoofer Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 15인치 싱글 드라이버 패시브 서브우퍼로써, 무지향성을 가져야 한다. 초경량 보이스 코일 및 독자적인 냉각시스템이 적용하여 따뜻하고 풍성하며 선명한 소리를 구현할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 41㎐ ~ 560㎐

- 정격 입력                           : 700W

- 감도                                : 99㏈

- 최대 음압 레벨                      : 133㏈

- 임피던스                            : 8Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 625 x 530 x 520 ㎜

- 무게                                : 46㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.