Line Array Sub Woofer

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 라인 어레이용 서브우퍼로써, 18인치 싱글 LF 드라이버를 갖춘 제품이어야 한다. 최고급 러시아산 자작나무 13-PLY 재질로써, 따뜻하고 풍성하며 선명한 소리를 구현할 수 있어야 하며 간편한 설치를 위한 리깅 디자인이 되어야 한다.

2) 기기특성

- 드라이버                            : 18“ LF Driver

- 주파수 특성                         : 35㎐ ~ 582㎐(-6㏈)

- 최대 음압 레벨                      : 135㏈

- 정격 입력                           : 700W

- 지향성                              : Omnidirectional

- 캐비넷 재질                         : Russian Birch Wooden Cabinet

- 임피던스                            : 8Ω

- 외형규격(W x H x D)                : 740 x 608 x 770㎜

- 무게                                : 82㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.